## WINDOWS 95 et Internet

### Configuration d'une connexion en dial-up IP

Document inspiré de France-Pratique

### 5ème étape : Enregistrer un script de connexion

A partir du bureau de WINDOWS 95,

- Double-cliquez sur poste de travail.
- Double-cliquez sur l'icône "Accès réseau à distance".

ou

- Menu Démarrer->Programmes->Accessoires->Communications->Accès au Réseau

- Double-cliquez sur l'icône "Nouvelle connexion" afin de créer un nouveau script de connexion.
- Donnez un nom au script de connexion : par exemple France pratique.

- Choisissez le modem qui doit être utilisé pour la connexion. Cliquez sur configurer.

- Cliquez sur l'onglet "Connexion" et précisez les éléments suivants :
  - bits de donnée : 8
  - parité : aucune
  - bit d'arrêt : 1
  - Dans "Paramètres d'appel", cochez "attendre la tonalité pour composer le numéro".

- Cliquez sur "OK" et Cliquez sur le bouton "Suivant" en bas de la fenêtre pour poursuivre la définition du script de connexion.
- Indiquez alors le numéro d'appel à composer par le modem, c'est à dire le numéro du serveur-NT (32) ou du serveur Linux ().

- Cliquez sur le bouton "Suivant" puis sur le bouton "Terminer".

Dans la fenêtre "Accès réseau distant" une nouvelle icône signale maintenant l'existence du script de connexion "France Pratique" :

- Cliquez sur cette icône avec le bouton droit de la souris : un menu contextuel apparaît.

- Choisissez l'option "Propriétés".

- Cliquez sur "Type de serveur".
- Dans la liste déroulante, la ligne "PPP : WINDOWS 95, Windows NT 3.5, Internet doit être sélectionnée.
  La seule option qui doit être sélectionnée dans cette fenêtre est "TCP/IP": le cas échéant, désélectionnez toute autre option.

- Cliquez sur "OK" puis fermez la fenêtre en cliquant sur l'autre bouton "OK".

Vous êtes maintenant prêt pour tenter votre première connexion à Internet.

© FRANCE PRATIQUE

Sommaire Etape 4 Etape 6