# Etude d'une couche de niveau Réseau (Internet protocol)

Patrice Laurençot

> Le rôle d'une couche Réseau est d'acheminer un bloc d'octets de couche MAC en couche MAC depuis le système dans lequel un utilisateur expéditeur a fait la demande de transmission jusqu'au système dans lequel se trouve l'utilisateur destinataire, selon une route pré-calculée (X25) ou calculée au fur et à mesure de l'acheminement (IP).
> Dans la terminologie IP, une couche MAC est appelée sous-réseau.

1. Protocole : appellations (adresses-IP), PDU
2. Correspondance IP et couches MAC
3. Routage