TP Modem | Marie-Claude Vialatte 1998-1999

# 1 - Schéma de la configuration

## Les composants

> La communication entre ordinateurs par ligne téléphonique implique divers composants reliés par des moyens de communication :

> 1 | PBX, PABX Private Automatic Branch eXchange | - relié à chaque abonné par une ligne téléphonique, il peut mettre deux abonnés en communication, et leur permettre de se transmettre des signaux analogiques (ou numériques).
> 2 | ligne téléphonique (analogique ou numérique) | - elle transporte les signaux codant les informations (voix ou autre)
> 3 | modem modulateur-démodulateur
> ETCD | Equipement de Terminaison de Circuit de Données
> DCE | Data Communication Equipment
> | - il reçoit des suites de bits en 4, le code en signaux analogiques, et émet ces signaux en 2 - il reçoit un signal analogique en 2, et le décode en suite de bits, et émet la suite de bits en 4. Le codage (débit, compression) est un paramètre du modem. Des codages sont normalisés par des avis de l'ITU-T. Lire le document "Modem Overview".
> 4 | liaison modem-contrôleur(1) jonction V24 ou RS232C | - elle transporte les bits (un par un) entre le modem et le contrôleur. Des avis de l'ITU-T et des normes de l'ISO définissent les caractéristiques fonctionnelles, mécaniques) et électriques. (les principaux circuits de la jonction)
> 5 | contrôleur série(1) (UART)
> ETTD | Equipement Terminal de Traitement de Données
> DTE | Data Terminal Equipment
> | - il sérialise/désérialise les données, - il pilote et analyse les signaux de la jonction V24. Il est considéré comme une unité périphérique.
> 6 | liaison processus-contrôleur(1) | - le dialogue entre un processus et le contrôleur se fait directement (adresse, IRQ) et/ou par l'intermédiaire d'un pilote (driver).

> (1) : on désigne souvent par port série l'ensemble des composants 4, 5 et 6.