# L'interface V24 : les principaux circuits

n°broche sur 25 | nom | V24 | RS232C | Description
--- | --- | --- | --- | ---
1 |  | 101 | AA | terre de protection
2 | TX | 103 | BA | Emission Le contrôleur série fournit sur ce circuit les bits que le modem devra coder et envoyer sur la ligne téléphonique. Chaque bit transmis sur le circuit 103 est codé par une tension maintenue pendant une durée fonction du débit; (par exemple 417 microsecondes pour un débit de 2400 bits par seconde).
3 | RD | 104 | BB | Réception Le modem écoute la ligne téléphonique, et en particulier la modulation de la porteuse (voir 109), qui code des bits envoyés par le modem distant. Lorsqu'il entend une telle modulation, il tente de décoder ce qu'il entend, et s'il y arrive, place les bits décodés sur ce circuit 104. Chaque bit transmis sur le circuit 104 est codé par une tension maintenue pendant une durée fonction du débit; (par exemple 3333 microsecondes pour un débit de 300 bits par seconde).
4 | RTS | 105 | CA | Demande à émettre C'est par ce circuit que le contrôleur série indique au modem qu'il veut envoyer des bits ou cesser d'en envoyer. C'est un ordre au modem de se mettre en état d'émission. Le modem doit répondre par le circuit 106 pour indiquer quand il est prêt. Le contrôleur série ne doit pas envoyer de bits sur 103 tant que le modem n'est pas prêt.
5 | CTS | 106 | CB | Prêt à émettre Le modem répond par ce circuit à une sollicitation du contrôleur série pour commencer ou arrêter d'émettre.
6 | DSR | 107 | CC | Connexion établie Par ce circuit, le modem indique que la communication téléphonique est établie avec un modem distant, ou bien que la communication est coupée.
20 | DTR | 108 | CD | Connecter/Déconnecter Par ce circuit, le contrôleur série ordonne au modem de prendre/libérer la ligne téléphonique. Diverses actions peuvent suivre ou précéder cette action, selon que l'appareil est en appel manuel, en appel automatique, ou en réponse automatique.
8 | DCD | 109 | CF | Porteuse présente Dans la communication par modem et ligne téléphonique, les bits sont codés en modulation de porteuse. Par cette ligne, le modem indique qu'il perçoit la porteuse émise par le modem distant. Elles mettent en oeuvre d'autres circuits de l'interface V24.