# 2 - Correspondance entre adresse-MAC et adresse-IP : ARP

Patrice Laurençot

> Lorsque l'entité-IP du système A doit envoyer une PDU-IP à l'entité-IP du système B du même réseau local, elle utilise le Service ARP (Address Resoltion Protocol) pour connaître l'adresse-MAC du système B.

> Le Service ARP est réalisé grâce à une entité-ARP installée dans chaque système et à un protocole ARP, qui utilise directement le Service Ethernet II. Chaque entité-ARP conserve chaque correspondance pendant quelques minutes dans une table.

> Exercice 2-1 : examen de tables-ARP
>   Afficher le contenu de la table-ARP d'un système par la commande "`arp -a`" (même commande pour DEC-Unix, SUN, IBM-AIX ou Microsoft).

>   > Des explications complètes sur la commande `arp` se trouvées dans les manuels
>   > [SUN : `arp(1m)`, DEC-Unix: `arp(8)`, AIX: `arp`]

> Exercice 2-2 : observation de la mise en oeuvre du protocole-ARP
>   Repérer dans le fichier `complet.html` les PDU-Ethernet II qui contiennent des PDU-ARP, en particulier celles qui concernent des systèmes du réseau local du CUST (PDU n° 806, 807, 857, 859, 918, 920, 1048, 1049).

>   > Des explications complémentaires se trouvent dans les manuels
>   > [SUN : `arp(7p)`, DEC-Unix : `arp(7)`]

>   Question : pourquoi ne voit-on pas les autres réponses ?

Revenir au menu