# Les voyants des modems

Sur la face avant des modems externes, le suivi des connexions peut se faire en grande partie avec les voyants installés par les constructeurs. Bien sûr d'une marque à l'autre ils n'y a pas de toujours les mêmes. Mais il portent toujours le même nom pour la même fonction.

> MR | Modem Ready | C'est la première diode(voyant) à s'allumer. Indique la mise sous tension du modem.
> PWR | Power | Sur certains modems indique la mise sous tension.
> TR | Terminal Ready | Indique que le modem est prêt à recevoir des données du terminal (ordinateur).
> OH | Off Hook | Combiné décroché.C'est la prise de ligne, vous entendez en principe la tonalité. Correspond au fil 125 d'une jonction V.24.
> CD | Carrier detection | Porteuse Détectée. Le modem de votre point d'accès a bien reçu votre appel, a identifié votre type de modulation et vous renvoie sa popre fréquence modulée. Une coupure de ligne provoquera l'extinction de ce voyant. Correspond au fil 109 d'une jonction V.24.
> RD | Receive data | Ce voyant indique, lorsqu'il clignote, que des datas sont transmis sur la jonction dans le sens modem => terminal, donc en réception. Correspond au fil 104 d'une jonction V.24.
> SD | Send Data | Parfois noté TD (transmit data), indique que les datas sont transmis sur la jonction dans le sens terminal =>modem, donc en émission. Correspond au fil 103 d'une jonction V.24.
> HS | High Speed | Haute Vitesse. Ce voyant s'allume quand le débit maximal du modem est atteint. Ce débit n'est pas obligatoirement le débit nominal du modem tel qu'il a été vendu. Lors de la connection, les deux modems de la liaison ont négocié ce débit max en fonction de la qualité de la transmission. Ainsi un modem V.34 d'une vitesse de 33600 b/s peut se replier à 31200 b/s, 28800 b/s etc... baissant de 2400 b/s en 2400 b/s jusqu'à... 2400 b/s minimum!
> AA | Auto Answer | Réponse Automatique. Cette programation du modem indique qu'il peut recevoir des appels. C'est le mode de fonctionnement obligatoire des modems de votre fournisseur d'accès! Attention : dans votre entreprise, si vous avez un modem sur votre PC, et que ce dit PC est connecté par ailleurs à un réseau local, ce mode de fonctionnement est formellement interdit. C'est une "porte dérobée" pour les pirates!
> CTS | Clear To Send | Prêt à émettre. Indication du modem vers le terminal. Correspond au fil 106 d'une jonction V.24.
> DSR | Data Set Ready | Poste de données prêt. Indication du modem vers le terminal. Correspond au fil 107 d'une jonction V.24.
> DTR | Data Terminal Ready | Terminal de données prêt. Indication du terminal vers le modem. Correspond au fil 108/2 d'une jonction V.24.
> RTS | Request to send | Demande pour émettre.Indication du terminal vers le modem. Correspond au fil 105 d'une jonction V.24.
> TST | Test | Indique une phase de test du modem, par exemple un télébouclage. Correspond au fil 142 d'une jonction V.24.