# Etude de couches de niveau MAC

Marie-Claude Vialatte
2001-2002

Référence : pile de protocoles (extrait de cours : chapitre 2, chapitre 5, transparents)

Les couches MAC étudiées ici (Ethernet-II, IEEE-802.3) sont celles utilisées par les systèmes du campus des Cézeaux.

L'étude est illustrée à l'aide d'un fichier résultat d'une écoute de 23 secondes du câble du CUST, période pendant laquelle 1193 PDU-MAC ont été observées.

> Le fichier `complet.html` contient la totalité des PDU observées. (ne pas imprimer ce fichier de plus de 20000 lignes)

> Le fichier `extrait.html` contient 14 PDU-MAC extraites d'une liste de PDU-MAC qui ont été observées sur le câble.
> Les 3 premières PDU de cette liste sont interprétées.

1. Que voit-on passer sur le câble ?
   Interpréter les PDU du fichier `extrait.html`, avec l'aide
     de la description des PDU-MAC,
     de la liste des OUI (Organizationally Unique Identifier) des fabricants de cartes Ethernet,
     de la liste des adresses de groupe (multicast),
     de la liste des valeurs du champ `type` des PDU-Ethernet.
2. Quels sont les utilisateurs de la couche Ethernet II ?
   Examiner le fichier `complet.html` pour répondre aux questions suivantes :

   - recenser les couches auxquelles appartiennent les PDU transmises par la couche Ethernet II
     Note : les commandes `grep` et `sort` peuvent faciliter la recherche

   - quelles sont les couches (au dessus d'une couche MAC) qui utilisent la diffusion générale (broadcast) ?

   - quelles sont les couches (au dessus d'une couche MAC) qui utilisent la diffusion de groupe (multicast) ?
     quels sont les identificateurs de ces groupes ?