TP Modem | Marie-Claude Vialatte 1998-1999

# 3 - Communications simples

## Communications manuelles

> Deux PC voisins PCA et PCB.
> - PCA est appelant
> - PCB est appelé, et doit répondre (ou non) aux appels de PCA.

1. Réaliser une communication entre PCA et PCB en 5 étapes
   1. PCA appelle PCB (commandes de base : `D P T`)
   2. PCB répond à l'appel (commandes de base : `A`)
   3. taper quelques caractères sur chaque clavier.
   4. L'un des PC raccroche (commandes : `+++ H`)
   Noter les résultats renvoyés par les modems à chaque étape.
2. Recommencer la manipulation en variant les configurations

   compression | `&K`
   correction d'erreurs | `&M`
   débit | `&N S27`

   Que se passe-t-il si les 2 modems sont configurés différemment ?

## Communications avec un logiciel spécialisé

1. Faire afficher le dialogue entre le logiciel et le modem
   Paramètres->Modem, bouton Paramètres, cocher Montrer les commandes
2. Du côté appelant
   Connexion->Connecter par téléphone
   Donner le numéro de l'appelé, et faire OK
3. Du côté appelé
   Répondre manuellement (`ATA`)

> Noter et interpréter le dialogue de chaque côté.