# Configuration de NT Serveur comme serveur PPP.

> 1 Configuration des modems
>   1.1 Installation des modems
>   1.2 Test et post-configuration
> 2 Configuration de la couche PPP
> 3 Fonctionnement courant et gestions des utilisateurs.

Windows NT fournit un suport natif pour le protocole PPP et permet donc d'envoyer à travers des lignes séries les protocoles : NetBui, IP et IPX/SPX.

> Les outils présentés permettent de configurer les trois composantes d'une liaison PPP, à savoir la configuration des modems, la configuration des protocoles envoyés à travers PPP et la gestion courante des dialogues. L'ensemble de ces services est appelé Remote Acces Service (RAS) ou Service d'Accès Distant en Francais.

### 1 Configuration des modems

> Deux outils permettent de réaliser ces opérations, l'icone d'installation de modem du "Panneau de configuration" et l'utilitaire Hhyper-terminal du menu accessoire.

#### 1.1 Installation des modems

1. Connecter le modem à la machine et s'assurer qu'il est allumé

2. Ouvrir le "Panneau de configuration"

3. Double cliquer sur l'icone modem

4. Cliquer sur Ajouter

5. Cocher "Ne pas détecter ...."

6. Cliquer sur Suivant

7. Choisir le modem dans la liste ou de préférences, cliquer sur "Disquette fournie" et insérer la disquette du constructeur de votre modem. Puis cliquer sur Suivant

8. Choisir le port sur lequel le modem se trouve.
   Si vous avez plusieurs modems identiques cliquer sur "Tous les ports", sinon choisissez COM1 ou COM2.

9. Le modem s'installe, attendre ...

10. Le système vous signale que vous devrez redémarrer pour utiliser le modem .... donc cliquer sur "Terminer et redémarrer" même si cela ne vous semble pas nécessaire.

#### 1.2 Test et post-configuration

1. Ré-ouvrir le "Panneau de configuration" modem

2. Choisir le modem dans la liste et cliquer sur Propriétés

3. Régler éventuellement la vitesse puis cliquer l'onglet Connexion
   Mettre les paramètres suivants : Bits de données=8, bit de stop=1, parité=None

4. Cliquer sur Avancés. Dans cette boite, vous pourrez éventuellement ajouter une chaîne d'init particulière (volume haut parleur, contrôle de flux etc ...) [voir la FAQ sur les modems]

5. une fois que tout est correct cliquer sur OK

Pour vérifier lancer Hyperterminal à partir du Menu Accessoires, les diodes CS et TX du modem doivent s'allumer ...

Les test suivants doivent être vérifiés dans l'ordre car il faut vérifier l'un pour pouvoir tester l'autre.

1. Taper ATZ le modem doit vous repondre OK,

2. Configurer votre modem en Auto-response à l'aide de la commande Hayes adaptée (ATS0=1 pour US robotics)

3. Enregistrer la configuration du modem dans sa NVRAM à l'aide de la commande Hayes adaptée (AT&W0 pour US robotics)

4. Taper ATA pour tester la ligne, le modem doit décrocher, si il vous repond "NO DIAL TONE" c'est qu'il y a un problème de liaison téléphonique.

5. A l'aide d'un autre poste appeler votre modem, il doit afficher RINGING puis décrocher au bout d'une ou deux sonneries.

Tant que tout cela ne fonctionne pas correctement, il est inutile de passer à l'étape suivante.

### 2 Configuration de la couche PPP

Comme pour Windows 95 la configurattion de l'accés à distance se fait à l'aide de l'icone réseau du "Panneau de configuration". Par contre, le protocole PPP n'est pas vu comme une carte réseau comme pour Windows 95, mais comme un service du groupe réseau cela induit quelques différences de configuration.

1. Double Cliquer sur l'icone Réseau du "Panneau de configuration"

2. Dans l'onglet Service choisir Nouveau

3. Dans la liste Service choisir "Service d'accès distant" et insérer le CDROM de NT 4 ou assurez-vous qu'une distribution d'installation et accessible.

4. NT 4 lit divers fichiers puis vous propose de choisir un modem, choisissez celui ou ceux que vous souhaitez dédier à ce service. Puis valider par OK.

5. NT vous affiche une boite de dialogue intitulée "Installation du service d'accès distant". Sélectionner le modem et cliquer sur Configurer.
   Dans la liste des types d'appel choisir "Appel Sortant et Entrant" ou Appel entrant seulement". puis cliquer sur OK

6. Ensuite, cliquer sur l'icone Réseau pour définir les paramètres liés au protocole réseau.

7. Trois protocoles sont configurables à ce niveau : NetBui, IP et IPX/SPX.
   En commun pour les trois, il y a l'autorisation au reste du réseau. C'est à dire est-ce que le serveur NT doit ce comporter en routeur et donner accès aux autres ressources du réseau.

   Un autre paramètre commun est le type de contrôle, si le réseau est hétérogène il est de bon ton de cliquer sur "Autoriser n'importe quel type d'identification" pour permettre aux machines autres que Microsoft d'ouvrir des sessions sans problème.

   Pour le reste, je détaillerai uniquement le protocole IP. Donc cocher IP et choisir Configurer. Soit vous avez un serveur DHCP et il n'y a rien à faire, soit vous n'en avez pas et il faudra utliser des adresses statiques, ce qui est le cas ici.

   Remplir la plage d'adresses correspondante en utilisant des adresses libres de votre réseau. Il faut en mettre une de plus que le nombre de modems. L'adresse suplémentaire servira d'adresse locale au serveur.

8. Une fois la boite corespondante remplie cliquer sur OK, puis OK dans le panneau de Configuration réseau et laisser redémarrer votre serveur.

Une fois que la machine a rebooté, vous pouvez contrôler que tout c'est bien passé en utilisant l'icone Services du "Panneau de configuration" et contrôler l'apparition du serveur RAS dans le "Panneau de configuration" réseau.

Si tous marche bien il suffit de donner les droits de connexion à distance aux utilisateurs concernés à l'aide du gestionnaire des utilisateurs par exemple.

### 3 Fonctionnement courant et gestions des utilisateurs

Il y deux outils qui permettent de monitorer les connexions : le Moniteur d'accès à distance accessible à partir d'un "Panneau de configuration" et l'administrateur d'accès distant du menu administration :

1. le Moniteur d'accès à distance

   Permet de surveiller l'état du serveur, de voir ses performances et de mettre fin aux connexionx si cela s'avère nécessaire.

2. L'administrateur d'accès à distance permet lui de gérer les droits utilisateur pour l'accès à distance et de lancer ou d'arrêter les services.
   Attention cependant à configurer correctement les fonctions de rappel automatique à moins que vous soyez une taupe de France Telecom (tm).
   NT ne distingue pas les comptes PPP des comptes ordinaires; un utilisateur PPP devra donc être verrouillé par ailleurs.

Afin de tester tout cela vous pouver installer la suite IIS de Microsoft avec au besoin la carte de bouclage logiciel si vous n'avez pas de cartes ethernet ou si vous souhaitez isoler votre machines d'accès distant pour faire des tests. Vous pourrez alors faire des requêtes HTTP sur les clients pour vérifier le fonctionnenement de tout cela.

File translated from TEX by TTH, version 1.32.