## WINDOWS 95 et Internet

### Configuration d'une connexion en dial-up IP

Document inspiré de France-Pratique

### 2ème étape : sélection des composantes "RESEAU" nécessaires

- A partir du bureau de WINDOWS 95, double-cliquez sur "poste de travail".
- Double-cliquez sur icône "Panneau de configuration".
- Double cliquez sur icône "Réseau" : une fenêtre "Réseau" apparaît avec 3 onglets.
- Cliquez sur l'onglet configuration : vous devriez avoir les éléments suivants :

Les points importants sont :

- "Carte d'accès distant" ou "Carte d'accès à distance"
- TCP/IP

> Si "TCP/IP" n'est pas dans la liste, faire :
> - Cliquez sur "Ajouter"
> - Cliquez sur "Carte"
> - Cliquez sue "Ajouter"
> - Choisir à gauche "Microsoft", et à droite "TCP/IP"
> - Cliquez sur OK, jusqu'à la fenêtre ci-dessus

> Si "Carte d'accès distant" n'est pas dans la liste, faire :
> - Cliquez sur "Ajouter"
> - Cliquez sur "Carte"
> - Cliquez sue "Ajouter"
> - Choisir à gauche "Microsoft", et à droite "Carte d'accès distant" ou "Carte d'accès à distance"
> - Cliquez sur OK, jusqu'à la fenêtre ci-dessus

Dans la zone "Ouverture de session réseau principale", validez "client pour les réseaux Microsoft".

© FRANCE PRATIQUE

Sommaire Etape 1 Etape 3