## WINDOWS 95 et Internet

### Configuration d'une connexion en dial-up IP

Document inspiré de France-Pratique

### 3ème étape : configurer les composantes "RESEAU"

Toujours à partir de la fenêtre "Réseau", sélectionez l'option "Client pour les réseaux Microsoft".
Dans la fenêtre "Réseau" choisissez maintenant l'option "Carte d'accès distant"

- Cliquez sur le bouton "propriétés" : une fenêtre avec 3 onglets apparaît.
- Cliquez sur l'onglet "type de pilote" et sélectionnez le choix : "Pilote NDIS mode étendu"

- Cliquez sur l'onglet "liens" et sélectionnez le choix : "TCP/IP"

- Cliquez sur l'onglet "avancé" et sélectionnez les choix suivants :

  Activer le protocole Point To Point IF | Oui
  Enregistrer un fichier journal | Non
  Taille de paquat IP | Automatique
  Utiliser la compression d'en-tête IPX | Oui

- Cliquez sur le bouton "OK" et restez dans la fenêtre "Réseau".

Dans la fenêtre réseau, choisissez maintenant l'option : TCP/IP.

- Cliquez sur le bouton "propriétés" : une fenêtre avec six onglets apparaît.
- Sélectionnez l'onglet "Adresse IP" et activez le choix "Obtenir une adresse IP automatiquement".

- Sélectionnez l'onglet "Configuration DNS"
  ISIMA : cochez "Désactiver DNS"
  normal : cochez "Activer DNS" et :
  - Dans la zone "Hote", indiquez "None"
  - Dans la zone "Domaine", indiquez "pratique.fr"
  - Dans la zone "Ordre de recherche DNS" indiquez "195.68.0.101 et Cliquez sur le bouton "Ajouter".
  - Dans la zone "ordre de recherche DNS" indiquez maintenant : "195.68.0.102 et Cliquez sur le bouton "Ajouter".

- Sélectionnez l'onglet "Configuration WINS" et cliquez sur "Désactiver la résolution WINS"

- Sélectionnez l'onglet "Passerelle" : rien ne doit être sélectionné ici.

- Sélectionnez l'onglet "Liens" et vérifiez que "Client pour les réseaux Microsoft" est coché.

- Cliquez sur le bouton "OK".
- Cliquez sur le bouton "OK" de la fenêtre "Réseau" pour fermer cette fenêtre.

A ce stade Windows vérifie que tous les éléments nécéssaires à l'installation sont présents sur votre disque dur et dans le cas contraire les y installe depuis le CD-ROM ou depuis les disquettes.
Un message vous informe que votre ordinateur doit être redémarré : acceptez ce choix en cliquant sur "OUI".

© FRANCE PRATIQUE

Sommaire Etape 2 Etape 4