TP Modem | Marie-Claude Vialatte 1998-1999

# 4 - Performances

## Méthode

> Les mesures de performances seront effectuées en transférant des quantités importantes de données.
> Pour cela, la fonction de transfert de fichiers du logiciel Winterm sera mise en oeuvre.

1. Du côté du récepteur
   Transfert->Réception
   Donner un nom de fichier, puis OK
2. Du côté de l'émetteur de données
   Transfert->Emission
   Sélectionner un fichier, puis Ajouter, puis Envoyer la liste

> Noter le débit dans le rapport de fin de transmission

## Mesures

> Transférer un fichier de taille importante sur des connexions de paramétrages variés (débit, compression, traitement des erreurs).
> Quel est l'influence des paramètres sur le débit réel ?